================================================================================
                             WAGO Ethernet Settings
                               - Release Notes -
================================================================================


********************************************************************************
 Anmerkungen zu Windows 7
********************************************************************************

Es gibt noch keine konkreten Tests auf den unterschiedlichen Windows 7 Varianten!

Das Programm ließ sich bisher erfolgreich auf Rechnern mit "Windows 7 Ultimate" 
installieren und es sind bisher keine Probleme bei der Ausführung aufgetreten.

Auf Rechnern mit „Windows 7 Enterprise“ kam es bisher zum Programmabsturz, wenn
der Dialog für die Kommunikationseinstellungen aufgerufen werden sollte.
Dieses Problem ist ab der Version 5.0.1.1 behoben.

********************************************************************************
 Anmerkungen zu Windows 2000
********************************************************************************

In Zukunft kann die Funktion von Ethernet Settings unter Windows 2000 nicht mehr sichergestellt werden!

Die immer komplexer werdenden Anforderungen an das Programm erfordern bei der Entwicklung
die Verwendung von Werkzeugen und Bibliotheken, die keine Unterstützung von Windows 2000
beinhalten.


********************************************************************************
 Version 5.1.2 / 2011-03-31
 Build 5.1.2.1
********************************************************************************

 Änderungen
----------------------------------------------

  o Beim Programmstart wird nicht mehr automatisch identifiziert.
    Die automatische Identifikation erfolgt nur noch, wenn Ethernet Settings 
    aus einer anderen Anwendung heraus aufgerufen wird. 
  o Auf der Seite Netzwerk Parameter werden nicht unterstützte Parameter
    entsprechend gekennzeichnet und deaktiviert.

********************************************************************************
 Version 5.1.1 / 2011-03-14
 Build 5.1.1.5
********************************************************************************

 Neue Features
----------------------------------------------

  o Neuer Reiter "Netzwerk"
    Dieser Reiter wird angezeigt, wenn das angeschlossene Gerät die neuen Dienste 
    für Netzwerkparameter (MC2410) unterstützt. In einer Tabelle werden die
    aktuell verwendeten Einstellungen (IP-Adresse, usw.) neben den statischen im
    EEPROM gespeicherten Werten angezeigt. 
    - Die statischen Einstellungen können verändert werden.
    - Die Einstellung der DIP-Schalter IP-Adresse kann zyklisch abgefragt werden.
    - Bei medienredundanten Geräten (750-882) können die Einstellungen für jeden
      Ethernet-Port separat vorgenommen werden.
    
    => Die Reiter "TCP/IP" und "Netzwerk Idnetifikation" werden nicht mehr angezeigt!
  
  o Sichern der letzten Fensterposition
    Beim Beenden der Anwendung wird die Position des Fensters gesichert.
    Beim nächsten Start wird das Programm wieder an der selben Stelle geöffnet.
  
  o "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" hinzugefügt.
    - Die Meldungen, die vor einem Software-Reset sowie dem Formatieren und Extrahieren
      des Dateisystems angezeigt werden, enthalten jetzt ein Kontrollkästchen, mit dem
      die erneute Anzeige der Meldung deaktiviert werden kann.
    - Um die Anzeige der Meldungen wieder zu aktivieren wurde der Menüeintrag 
      "Meldungen anzeigen" zur Einstellungen-Schaltfläche hinzugefügt.
  
  o Shortcuts für die Menüeinträge der Einstellungen-Schaltfläche hinzugefügt.
    -> Ctrl + Alt + C oder Ctrl + Alt + K: Kommunikationseinstellungen anzeigen
    -> Ctrl + Alt + G oder Ctrl + Alt + D: Sprache auf Deutsch umstellen
    -> Ctrl + Alt + E:                     Sprache auf Englisch umstellen
    -> Ctrl + Alt + M:                     Anzeigen der Meldungen aktivieren
  
  o Blinkcodes (14/x) für Speicherkarten Fehler werden erkannt.
  
********************************************************************************
 Version 5.0.6 / 2011-01-27
 Build 5.0.6.2
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------

  o WAT4130: Alle Schaltflächen werden deaktiviert, wenn die Kommunikation gestartet wurde
             um zu verhindern, dass weitere Kommunikationsaktionen gestartet werden können, 
             oder die Einstellungen für die Kommunikation zwischendrin geändert werden.

  o WAT4331: Der PLC Port wird nur noch für PFC Geräte angezeigt.

  o WAT4176: Der Restart-Timeout wird jetzt beim Software-Reset berücksichtigt.  
  
  o Sprachumschaltung auch für den Titel des Reiter "Identifikation".
  
  o Fehlerhafte Darstellung von Tabellen, wenn im System eine große Schrift eingestellt ist.


********************************************************************************
 Version 5.0.5.1 / 2010-12-15
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------


  o Einstellung des Kommunikations-Timeout auf 0 führt zum Absturz, wenn die 
    Verbindung während der Kommunikation unterbrochen wird.

  o Fehlerhafte Anzeige der Herkunft der IP-Adresse bei 750-872 und 750-873.
  
  o Fehlerhafte Darstellung von Tabellen, wenn im System eine große Schrift eingestellt ist.


********************************************************************************
 Version 5.0.4.1 / 2010-12-03
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------


  o Auf der TCP/IP Seite geändert Daten, werden nicht geschrieben wenn anschließend auf 
    einer anderen Seite Änderungen erfolgt sind und diese geschrieben werden sollen.

  o Die Schaltfläche „Schreiben“ bleibt deaktiviert, wenn auf der SNTP-Seite eine neue 
    Adresse für den SNTP-Server eingegeben wird.


 Neue Features
----------------------------------------------

  o Bei Geräten mit DIP-Schalter wird angezeigt, das die IP-Adresse vom DHCP Server bezogen
    wird, wenn der DIP-Schalter auf Adresse 255 eingestellt ist.

  o Wird bei einer bestehenden Verbindung über Ethernet die IP-Adresse oder der Bezug der 
    IP-Adresse (BootP, DHCP) geändert, wird beim Schreiben der Daten ein Hinweis angezeigt, 
    dass anschließend keine Verbindung zum Gerät mehr hergestellt werden kann.


********************************************************************************
 Version 5.0.3.x
********************************************************************************
Diese Version wurde nur für interne Tests erstellt!


********************************************************************************
 Version 5.0.2.0 / 2010-11-16
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------
 
  o Fehlerhafte Anzeige des IP-Adress-Bezugs beim Wechsel zwischen 2 Geräten.


 Wichtiger Hinweis
----------------------------------------------

  o Windows 2000 wird mit dieser Version - zu Testzwecken - nicht mehr unterstützt!

  o Windows XP sollte zukünftig die minimale Betriebssystemanforderung sein!


********************************************************************************
 Version 5.0.1.2 / 2010-11-03
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------
 
  o Fehlerhafte Anzeige bei statischer IP Adresse und nicht angeschlossenem Gerät.


********************************************************************************
 Version 5.0.1.1 / 2010-10-27
********************************************************************************

 Fehlerbehebung
----------------------------------------------
 
  o Programabsturz unter Windows 7 Enterprise Edition beim
    Aufruf der Kommunikationseinstellungen behoben (FB650).

  o Deinstallation älterer Versionen verbessert.


 Neue Features
----------------------------------------------

  o Zusätzliche Informationen über die verwendet Windows-Version im About-Dialog 
    (z. B.: ob eine Home, Enterprise, Ultimate, oder Server Version bzw.
            ob eine 32 Bit oder 64 Bit Vista oder Windows 7 Version 
            verwendet werden)


********************************************************************************
 Version 5.0.0.27 / 2010-09-15
********************************************************************************

 Neue Features (im Vergleich zu Version 4.7!)
----------------------------------------------

  o Kommunikation über Ethernet

  o Sprachumstellung deutsch/englisch

  o Reiter TCP/IP:
    -> Anzeige der aktuell verwendeten IP-Adresse
    -> Anzeige der durch DIP-Schalter vorgegeben IP-Adresse, 
       sofern der angeschlossenen (P)FC dies unterstützt.

  o Neuer Reiter Status:
    -> Anzeige der FBC-Stati
    -> Blinkcodes im Klartext
    -> Aktivieren der KBUS-Verlängerung

  o Anpassung der UI für Corporate Design


Unterstüzte Geräte:
----------------------

  0750-0340
  0750-0341
  0750-0342
  0750-0350
  0750-0351
  0750-0352/0020-0000
  0750-0370
  0750-0830
  0750-0841
  0750-0842
  0750-0843
  0750-0849
  0750-0871
  0750-0872
  0750-0873
  0750-0880
  0750-0881
  0750-0882
  0750-0882
  0750-0352